BGK.VI.271.1.rd.2018

**Kosztorys Ofertowy**

**Remont drogi wewnętrznej dz. nr 464/8 w Orłach**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostki | CenaJedn.(zł) | Wartość(zł.) |
| Symb. | ilość |
| 1. | Profilowanie i zagęszczanie podbudowy pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni. | m² | 250,00 |  |  |
| 2. | Wyrównywanie podbudowy kamieniem łamanym (kliniec 0-31,5) | m³ | 3,00 |  |  |
| 3. | Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej st. II. SW-wa ścieralna gr 6 cm po zagęszczeniu 2,5 x 80 +5m² + 5m² + 17m² |  m² | 227,00 |   |  |
| 4. | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. w-wy 6 cm (kliniec 0-31,5) -umocnienie poboczy. | m² | 30,00 |  |  |
| Razem nettoVAT 23%Razem brutto z podatkiem VAT |   |

Słownie (brutto) zł.: ……………………………………………………………………………

 …………………………………..

 Data, podpis