BGK.VI.271.2.rd.2018

**Kosztorys Ofertowy**

**Remont drogi wewnętrznej dz. nr 169/3 w Ciemięrzowicach**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostki | CenaJedn.(zł) | Wartość(zł.) |
| Symb. | ilość |
| 1. | Wyrównywanie podbudowy kamieniem łamanym (kliniec 0-31,5) | m³ | 3,00 |  |  |
| 2. | Nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowej st. II.Mieszanka na warstwę ścieralną | t | 11,00 |   |  |
| 3. | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. w-wy 6 cm (kliniec 0-31,5) -umocnienie poboczy. | m² | 20,00 |  |  |
| Razem nettoVAT 23%Razem brutto z podatkiem VAT |   |

Słownie (brutto) zł.: ……………………………………………………………………………

………………………………………… ………………………………………..

Miejscowość, data Podpis